Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

**«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)**

**ИМ. П. МАЧНЕВА»**

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома Директор

ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева» ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Зимарев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Бочков

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № №073-23

по охране труда для отделочников (маляров, штукатуров, плиточников, мозаичников, облицовщиков)

ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

(Разработан на основании ст. ст. 212; 225 ТК РФ. Пункт 2.1.2. ГОСТ 12.0.004-2015,

Приказа Минтруда соцзащиты России от 29.10.2021 № 772н)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета

ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Тарасов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

г. Самара

2023 год.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К работе отделочником (маляром, штукатуров, плиточников, мозаичников, облицовщиков) (Далее-отделочник) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.2. Отделочнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.  
1.3. Отделочник должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.4. На отделочника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

— движущиеся машины, механизмы и их подвижные части;  
— повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;  
— опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

— острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря;  
— вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

— пониженная или повышенная температура окружающего воздуха;  
— повышенная влажность;

— недостаточная освещенность;

— падение с высоты.

1.5. Отделочник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  
1.6. Отделочник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.7. Работа должна проводиться в соответствии с технической документацией организации — разработчика технологического процесса.

1.8. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его наладки не допускается.

1.9. Отделочник должен:

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

— выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного

1

выполнения этой работы;

— применять безопасные приемы выполнения работ;

— уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.10. СОУТ: карта № от 31.01.2023 г., 2 класс опасности.

1.11. Отделочнику СИЗ выдают, на основании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маляр, штукатур  Приказ  Минтруда России от 09.12.2014  N 997н п 40 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий\*  Перчатки с полимерным покрытием или  перчатки с точечным покрытием\*  Щиток защитный лицевой или  очки защитные\*  Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее\* | 1 шт.        12 пар      До износа  До износа |

1.12. Смывающие отделочнику выдаются на основании Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1122н "Об утверждении типовых норм

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маляр-штукатур | Пункт №1  Пункт №7  Пункт №9 | Крем для рук гидрофильный  Мыло жидкое для рук Паста для рук очищающая | 100 мл.  250 мл.  200 мл. |

1.13. За несоблюдение требований настоящей инструкции работник может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Застегнуть одетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение строительно-отделочных работ.

2

2.3. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.  
2.4. Проверить состояние освещённости рабочего места.  
2.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы:  
— обеспечить наличие свободных проходов;

— проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;

— надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование, и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке;  
— удобно и устойчиво разместить инструмент;

Проверить внешним осмотром:

— достаточность освещения рабочей поверхности;

— отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;  
— исправность электробытовых приборов;

— наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом).

2.6. Проверить внешним осмотром:

— наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей, нагревательных поверхностей оборудования;  
— отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;  
— состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);  
— исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента.  
2.7. При выполнении работ с подъёмника:

— убедиться в исправности приборов безопасности;

— проверить наличие таблицы массы допустимых к подъему грузов, таблички с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего освидетельствования;  
— проверить исправность ограждений и настила люльки.

2.8. Произвести необходимую сборку оборудования.

2.9. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, работу вентиляционных установок, электрооборудования. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части оборудования необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.  
2.10. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи.  
2.11. Проверить исправность иного применяемого оборудования.  
2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.  
3.3. Все движущиеся части установки должны быть ограждены съемными щитами или кожухами и закреплены.

3.4. Контролировать исправность всех механизмов установки.  
3.5. Не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему, проходы между оборудованием, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем и др.

3.6. Укладывать инструмент, приспособления в индивидуальные сумки.  
3.7. Укладывать мелкоштучные грузы на 10 см ниже борта тары.  
3.8. Не загружать в люльку вышки:

— материалы и приспособления, не предусмотренные проектом производства работ;  
— баллоны со сжатым газом, барабаны с карбидом кальция;  
— лакокрасочные составы, пигменты в стеклянной посуде;  
— пакеты с выпадающими элементами;

— материалы неизвестной массы, химсостава.

3.9. Отделочнику запрещается:

— работать при отсутствии, поломке перильного ограждения люльки или запорного устройства;

— работать при технических неисправностях вышки (неисправность блоков, износ канатов и т.п.);

— работать если от поворотной части подъемника до строений, штабелей грузов и других предметов менее 1 м;

— использовать предметы для увеличения высоты зоны работы;  
— осуществлять вход в люльку и выход из люльки не через посадочную площадку или не опущенную на перекрытие, пол, землю.  
3.10. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда.  
3.11. Запрещается производить работы в неосвещенных или затемненных местах.  
3.12. Сыпучие материалы размещать на выровненных и утрамбованных площадках с проходом шириной не менее 1 м.

3.13. При работе на высоте сбрасывать вниз инструмент, приспособления запрещается.  
3.14. Не допускать производства работ в промасленной спецодежде. Работать с применением средств индивидуальной защиты.

3.15. Не прикасайтесь к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.16. Строительно-отделочные работы производить при исправной

4

вентиляции.  
3.17. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.18. Деревянные рукоятки применяемых инструментов, приспособлений должны быть гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.  
3.19. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусеницы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части.

3.20. Курить только в строго отведённых местах.

3.21. При эксплуатации оборудования руководствоваться инструкцией завода-изготовителя.  
3.22. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра.  
3.23. Запрещается применение неисправного ручного инструмента.  
3.24. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.  
3.25. Не облокачиваться на случайные предметы, ящики, материалы и прочее.  
3.26. Содержите в порядке и чистоте рабочее место.

3.27. Не принимать пищу на рабочем месте.

3.28. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При возникновении пожара необходимо:

— прекратить работу;

— отключить используемое оборудование;

\— вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.  
4.4. Загорание мастик, клеев, растворителей тушить войлочными, асбестовыми покрывалами, кошмой, брезентовыми накидками. Пламя при возгораниях тушить песком, глиноземом, шлаком с применением лопат и совков, а также использовать огнетушители.

4.5. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

5

4.6. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Выключить электропитание оборудования

.5.2. Убрать инструмент, приспособления, механизмы в отведённое место.

5.3. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с проходов.

5.4. Снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду в установленное место.

5.5. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.  
5.6. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

Разработал: заместитель директора по

учебно-производственной работе Осипов О.О.

Согласовано: специалист по охране труда Балмашнова Н.В.

специалист по охране труда Ивашова Н.В.

Срок действия инструкции 5 лет.

6

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

**ИНСТРУКЦИЯ № 073-23**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИЕА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** | **Дата** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |