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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу ПМ.01 Освоение профессии рабочего, должности служащего 27534 Чертежник-конструктор.
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена.
КОС разработаны в соответствии с:
· программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве;
· рабочей программой учебной дисциплины 
















1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения контрольно-оценочных средств (далее – КОС) 
КОС ПМ.04 Освоение профессии рабочего, должности служащего 27534 Чертежник-конструктор является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  08.02.15 Информационное моделирование в строительстве 
Контрольно-оценочные средства предназначены для оценки освоения основного вида деятельности и уровня сформированности соответствующих ему общих и профессиональных компетенций в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации. 
1.1.1. 1. 2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  Перечень общих компетенций 
	Код 
	Наименование общих компетенций 

	ОК 01. 
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

	ОК 02. 
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации и информационные профессиональной деятельности; 

	ОК 03. 
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

	ОК 04. 
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

	ОК 05. 
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

	ОК 06. 
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

	ОК 07. 
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

	ОК 08. 
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

	ОК 09. 
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 


 


1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
	Код 
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

	ВД 4 
	Освоение профессии рабочего, должности служащего 27534 Чертежник-конструктор

	
	ПК.4.1 Осуществлять работы по профессии чертежник-конструктор


 
1.2.1. Перечень общих компетенций (из ФГОС) 
	Код 
	Наименование общих компетенций 

	ОК 1 
	Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

	ОК N 
	 


1.2.2. Перечень профессиональных компетенций (из ФГОС) 
	Код 
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

	ПК 1.1 
1 
	Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

	ПК N 
	 


 
1.2.3. Результаты освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также формирование общих компетенций: 
	Владеть навыками 
	выполнение и оформление чертежей в соответствии с нормами и требованиями стандартов, технических условий и инструкций.

	Уметь 
	вычерчивает чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры, а также другую конструкторскую документацию. Снимает с натуры эскизы простых конструкций. Выполняет деталировку сборочных чертежей, несложные технические расчеты по исходным данным в соответствии с разработанными программами и методиками или типовыми расчетами. Составляет схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы. Вносит принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую документацию и составляет извещения об изменениях. Оформляет чертежи, делает необходимые надписи и проставляет условные обозначения.

	Знать 
	основ конструирования; методы и средства выполнения чертежно-конструкторских работ; номенклатуру конструкторских документов; основы технического черчения, инструменты и приспособления, применяемые при черчении; Единую систему конструкторской документации; стандарты, технические условия и инструкции по оформлению чертежей и другой конструкторской документации; методы и средства выполнения технических расчетов; основные характеристики применяемых материалов; технологию изготовления и условия технической эксплуатации разрабатываемых изделий; основы организации труда; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.


 
 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по модулю, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 
	 
 
Элемент учебной дичциплины 
	Формы и методы контроля 

	
	Текущий контроль 
	Рубежный контроль (контроль по разделу) 

	
	Форма контроля 
	Проверяемы
е ОК; У, З 
	Форма контрол
я 
	Проверяе мые 
ОК; У, З 

	Раздел 1 (наименование) 

	Тема 1.1 (название) 
	Разработка планов этажей (М1:50,1:100,1:200) с конструктивным решением и узлом/Пр/
	ОК 01-09
ПК.4.1
	- оценка результатов выполнения практической работы
	- оценка результатов выполнения практической работы

	Тема 1.2 
	Разработка плана одного из этажей (М1:50,1:100,1:200) с внесением изменений в спецификацию оконных и дверных проемов/Пр/
	ОК 01-09
ПК.4.1
	- оценка результатов выполнения практической работы
	- оценка результатов выполнения практической работы

	Тема 1.n 
	Разработка генплана М1:200 либо 1:500/Пр/
	ОК 01-09
ПК.4.1
	- оценка результатов выполнения практической работы
	- оценка результатов выполнения практической работы

	Контроль по разделу 1 
	Разработка фасадов (главный и боковой) (М1:50, 1:100) со спецификациями оконных и дверных проемов/Пр/
Выполнение архитектурного разреза (М1:50, 1:100, 1:200) с флажком конструкции кровли, конструктивными элементами и узлами /Пр/ Выполнение плана этажа (М1:50, 1:100, 1:200), с расстановкой мебели и оборудования, и выполнением спецификации мебели и оборудования /Пр Оформление альбома чертежей /Пр/
	ОК 01-09
ПК.4.1
	- оценка результатов выполнения практической работы
	- оценка результатов выполнения практической работы




ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
3.1 Работы по дисциплине МДК 04.01 Технология выполнения работ по должности служащих 27534 Чертежник-конструктор

Практическое задание № 1 к теме занятия «Разработка планов этажей (М1:50,
1:100, 1:200) с конструктивным решением и узлом»
Необходимо выполнить чертежи планов этажей здания с конструктивным
решением в масштабах 1:50, 1:100 и 1:200. Также требуется выполнить конструктивный
узел в масштабе 1:10, 1:15, 1:20 или 1:25. На планах должны быть четко видны все
конструктивные элементы, включая стены, перегородки, окна, двери, лестницы и
сантехническое оборудование. Необходимо составить экспликацию помещений, указав их
номера, наименования и площади. Таблица экспликации, а также размерные линии,
координационные оси, рамка и штамп должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТа. Формат листов – А3.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы в указанных
масштабах (1:50, 1:100, 1:200), качественное отображение всех конструктивных
элементов, стен, перегородок, окон, дверей, лестниц, сантехнического оборудования,
точное выполнение экспликации помещений, а также конструктивного узла. Размерные
линии, координационные оси, рамка и штамп выполнены в соответствии с ГОСТом.
Листы оформлены аккуратно, без ошибок.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с
незначительными дефектами, такими как небольшие ошибки в отображении
конструктивных элементов или незначительные неточности в экспликации помещений.
Требования ГОСТа выполнены, но с некоторыми недочетами.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем работы, однако с заметными
недостатками в качестве графики, такими как неаккуратное выполнение конструктивных
элементов, ошибки в размерах или недостаточная четкость в экспликации помещений.
Штамп и рамка выполнены, но с отклонениями от ГОСТа.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, наличие грубых
ошибок в отображении конструктивных элементов, отсутствие ключевых элементов,
таких как экспликация помещений, или низкое качество графики. Штамп и рамка
отсутствуют или выполнены с серьезными нарушениями ГОСТа.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
Практическое задание № 2 к теме занятия «Разработка плана одного из этажей
(М1:50,1:100,1:200) с внесением изменений в спецификацию оконных и дверных
проемов»
Выполнить чертеж в масштабах 1:50, 1:100 и 1:200 плана одного из этажей с
внесением изменений в спецификацию оконных и дверных проемов. На планах должны
быть четко видны все конструктивные элементы, включая стены, перегородки, окна,
двери, лестницы и сантехническое оборудование. Необходимо составить экспликацию
помещений, указав их номера, наименования и площади. Таблица экспликации, а также
размерные линии, координационные оси, рамка и штамп должны быть выполнены в
соответствии с требованиями ГОСТа. Формат листов – А3.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы в указанных
масштабах (1:50, 1:100, 1:200), качественное отображение всех конструктивных
элементов, стен, перегородок, окон, дверей, лестниц, сантехнического оборудования,
точное выполнение экспликации помещений. Спецификация, размерные линии,
координационные оси, рамка и штамп выполнены в соответствии с ГОСТом. Лист
оформлен аккуратно, без ошибок.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с
незначительными дефектами, такими как небольшие ошибки в отображении
конструктивных элементов или незначительные неточности в экспликации помещений.
Требования ГОСТа выполнены, но с некоторыми недочетами.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем работы, однако с заметными
недостатками в качестве графики, такими как неаккуратное выполнение конструктивных
элементов, ошибки в размерах или недостаточная четкость в экспликации помещений.
Штамп и рамка выполнены, но с отклонениями от ГОСТа.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, наличие грубых
ошибок в отображении конструктивных элементов, отсутствие ключевых элементов,
таких как экспликация помещений, или низкое качество графики. Штамп и рамка
отсутствуют или выполнены с серьезными нарушениями ГОСТа.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
Практическое задание № 3 к теме занятия «Разработка генплана (М1:200 или
1:500)».
Выполнить чертеж генерального плана участка в масштабе 1:200 или 1:500. На
генплане должны быть отображены здания, дороги, тротуары, озеленение, и другие
элементы благоустройства. Размеры и условные обозначения должны соответствовать
ГОСТу.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы, точное соблюдение
масштаба, качественное выполнение всех элементов генплана (здания, дороги,
озеленение, тротуары и т.д.), правильное нанесение размеров и условных обозначений.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с
незначительными дефектами в соблюдении масштаба или незначительными ошибками в
нанесении размеров.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем, но с низким качеством графики,
неточностями в нанесении размеров или неаккуратным выполнением элементов генплана.
Штамп и рамка выполнены, но с незначительными отклонениями от ГОСТа.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, грубые ошибки в
масштабе, отсутствие ключевых элементов генплана или низкое качество графики. Штамп
и рамка отсутствуют или выполнены с нарушениями ГОСТа.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
Практическое задание № 4 к теме занятия «Разработка фасадов (главный и
боковой) (М1:50, 1:100) со спецификациями оконных и дверных проемов».
Выполнить чертежи главного и бокового фасадов здания в масштабах 1:50 и 1:100.
На фасадах должны быть отображены все архитектурные элементы: окна, двери, балконы,
декоративные элементы и т.д. Также выполнить спецификации оконных и дверных
проемов с указанием их наименований, обозначений, габаритов, количества и т.п.
Таблицы спецификации, а также координационные оси, высотные отметки, размеры,
рамка и штамп выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа. Формат листов – А3.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы, точное соблюдение
масштабов (1:50 и 1:100), качественное и аккуратное выполнение всех архитектурных
элементов фасадов (окна, двери, балконы, декоративные элементы и т.д.), а также
правильное оформление спецификаций оконных и дверных проемов. Все таблицы
спецификаций, координационные оси, высотные отметки, размеры, рамка и штамп
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТа.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с
незначительными дефектами в соблюдении масштаба или мелкими ошибками в
оформлении отдельных архитектурных элементов. Спецификации представлены, но могут
содержать небольшие неточности. Штамп и рамка выполнены с минимальными
отклонениями от ГОСТа.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем работы, но с низким качеством
графики, наличие заметных неточностей в выполнении архитектурных элементов фасадов
или в спецификациях. Ошибки в размерах и обозначениях могут присутствовать, также
рамка и штамп выполнены с отклонениями от ГОСТа.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, наличие грубых
ошибок в масштабах, отсутствие ключевых архитектурных элементов на фасадах или
низкое качество графики. Спецификации отсутствуют или выполнены с серьезными
нарушениями, штамп и рамка отсутствуют или не соответствуют требованиям ГОСТа.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
Практическое задание № 5 к теме занятия «Выполнение архитектурного
разреза (М1:50, 1:100, 1:200) с флажком конструкции кровли, конструктивными
элементами и узлами».
Выполнить чертеж архитектурного разреза здания с флажком конструкции кровли.
На разрезе должны быть отображены все конструктивные элементы: стены, перекрытия,
лестницы, элементы конструкции здания. Размеры и высотные отметки должны быть
указаны в соответствии с ГОСТом. На отдельном листе в масштабе 1:10, 1:15, 1:20 или
1:25 выполнить следующие узлы: 1) узел сопряжения стены и перекрытия – выполнить
два варианта: для каркасного и для кирпичного здания; 2) узел сопряжения стены и
кровли с обозначением состава кровли. Узлы, конструктивные элементы,
координационные оси, высотные отметки, размеры, рамка и штамп выполняются в
соответствии с требованиями ГОСТа. Формат листов – А3.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы, точное соблюдение
масштаба (М1:50, 1:100, 1:200), качественное выполнение всех конструктивных элементов
и флажка конструкции кровли, аккуратное нанесение размеров и высотных отметок в
соответствии с ГОСТом. Узлы выполнены в заданных масштабах (1:10, 1:15, 1:20 или
1:25) и соответствуют требованиям.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, однако с
незначительными дефектами в соблюдении масштаба или небольшими ошибками в
отображении конструктивных элементов и узлов. Размеры и высотные отметки нанесены
с малозначительными отклонениями от ГОСТа. Узлы выполнены, но могут иметь
незначительные недочеты.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем работы, однако с низким
качеством графики, неточностями в отображении конструктивных элементов или узлов.
Нанесение размеров и высотных отметок выполнено, но с ошибками, влияющими на
восприятие чертежа. Штамп и рамка присутствуют, но с явными отклонениями от ГОСТа.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, грубые ошибки в
соблюдении масштаба, отсутствие ключевых конструктивных элементов или узлов.
Низкое качество графики, неаккуратное выполнение деталей. Штамп и рамка отсутствуют
или выполнены с серьезными нарушениями требований ГОСТа.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
Практическое задание № 6 к теме занятия «Выполнение плана этажа (М1:50,
1:100, 1:200), с расстановкой мебели и оборудования, и выполнением спецификации
мебели и оборудования».
Выполнить чертеж плана первого или второго этажа здания с расстановкой мебели и
сантехнического оборудования в заданном масштабе. Должны быть отображены все
конструктивные элементы, стены, перекрытия, лестницы, окна, двери, а также элементы
мебели и сантехники. Выполнить спецификацию мебели и оборудования. Таблица
спецификации, конструктивные элементы, обозначения элементов мебели и
сантехнического оборудования, координационные оси, размеры, рамка и штамп
выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа. Формат листов – А3.
Критерии оценки задания
«Отлично» Ставится за полный объем выполненной работы, точное соблюдение
масштаба, качественное и аккуратное выполнение всех элементов плана этажа
(конструктивные элементы, стены, перекрытия, лестницы, окна, двери, мебель и
сантехника), правильное нанесение размеров, обозначений и координационных осей.
Спецификация мебели и оборудования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа.
«Хорошо» Ставится за работу, выполненную в полном объеме, но с
незначительными дефектами в соблюдении масштаба или небольшими ошибками в
нанесении размеров, обозначений или координационных осей. Спецификация выполнена,
но может содержать мелкие неточности.
«Удовлетворительно» Ставится за полный объем работы, но с низким качеством
графики, неточностями в нанесении размеров, координационных осей или неаккуратным
выполнением отдельных элементов плана этажа. Штамп и рамка выполнены, но с
незначительными отклонениями от ГОСТа. Спецификация может быть неполной или
содержать ошибки.
«Неудовлетворительно» Ставится за неполный объем работы, грубые ошибки в
соблюдении масштаба, отсутствие ключевых элементов плана этажа (один или несколько
конструктивных элементов, мебели или сантехники) или низкое качество графики. Штамп
и рамка отсутствуют или выполнены с нарушениями ГОСТа. Спецификация отсутствует
или выполнена с серьезными ошибками.
«Не в срок» Работы, сданные не в срок, оцениваются на балл ниже
вышеперечисленных.
По итогам освоения раздела необходимо собрать альбом чертежей, который
включает в себя все разработанные чертежи (практические работы). Выполнить
спецификацию с перечнем чертежей.
Практическое задание № 7 к теме занятия «Оформление альбома чертежей».
Выполнение на листе ватмана формата А3. Оформить альбом чертежей, включающий все
выполненные практические работы. Альбом должен быть структурирован, содержать
титульный лист, оглавление и все чертежи, выполненные в рамках курса. Каждый чертеж
должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа, включая рамку, штамп и
свободное поле для подшивки. Альбом должен быть аккуратно подшит или размещен в
папке с прозрачными файлами для удобства проверки и хранения.
Критерии оценки задания
«Отлично» Альбом включает все выполненные работы, оформленные в
соответствии с ГОСТом. Все чертежи выполнены качественно, без ошибок, с
соблюдением масштабов и пропорций. Титульный лист и оглавление оформлены
аккуратно.
«Хорошо» Альбом включает все работы, но с незначительными дефектами в
оформлении или незначительными ошибками в чертежах. Титульный лист и оглавление
присутствуют, но могут быть незначительные недочеты.
«Удовлетворительно» Альбом включает все работы, но с низким качеством
графики, неточностями в масштабах или неаккуратным оформлением. Титульный лист и
оглавление могут быть оформлены небрежно.
«Неудовлетворительно» Альбом неполный, отсутствуют ключевые чертежи, или
работы выполнены с грубыми ошибками. Титульный лист и оглавление отсутствуют или
оформлены с нарушениями.
«Не в срок» Альбом, сданный не в срок, оценивается на балл ниже
вышеперечисленных.
3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация: экзамен с
оценкой проводится в виде ответов на вопросы – тестирования. Максимальное количество
вопросов в одном варианте теста 20.
Не сдавать экзамен (получить «автомат») имеют право обучающиеся,
выполнившие программу по учебной дисциплине в полном объеме и в установленные
сроки, имеющие среднее арифметическую всех оценок не менее 4,5 и защитившие
реферат, оформленный в презентацию.
Критерии выставления оценки ПА:
Оценка
(ПА)
Оценки текущего контроля Оценка
тестирования
5
Все работы сданы среднее арифметическое всех оценок не менее
4,6 балла
«4» или «5»
4 Все работы сданы среднее арифметическое всех оценок от 3,6 «3», «4» и «5»
3
Не сданы 2 работы среднее арифметическое всех оценок от 2,6 до
3,6 балла
«3»
2
Не сданы более 2-х работ среднее арифметическое всех оценок
менее 2,6 балла
«2»
ПА в виде тестирования
Максимальное количество вопросов в одном варианте теста - 20. Вопросы задаются
последовательно в случайном порядке из банка вопросов
Критерии оценивания тестирования
Оценка Количество правильных ответов на вопросы
5 17 -20
4 13 -16
3 10-12
2 0-9
Банк тестовых заданий для проведения ПА.
Раздел 1.
Задание 1.Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. С какого шага
необходимо начинать создание плана здания при выполнении архитектурностроительного чертежа?
A. Проведения координационных осей
B. Вычерчивания перегородок
C. Вычерчивания капитальных стен
D. Нанесения размерных линий
Задание 2.Опишите последовательность действий при выполнении разреза на
строительном чертеже.
А. Определение направления взгляда стрелками и прописными буквами (например,
А-А)
B.Выбор секущей плоскости
C.Простановка размеров
D.Изображение всех элементов и видимых частей конструкций, которые
пересекаются секущей плоскостью
E.Нанесение условных обозначений для материалов, конструкций, согласно
стандартам
F. Проведение секущей плоскости на плане или фасаде
Задание 3. Какие типы линий используются для обозначения видимых контуров на
плане здания?
A) Штриховая линия.
B) Сплошная толстая линия.
C) Штрихпунктирная линия.
D) Волнистая линия
Задание 4. Как обозначаются невидимые контуры на строительных чертежах?
A) Штриховая линия.
B) Сплошная толстая линия.
C) Штрихпунктирная линия.
D) Волнистая линия
Задание 5. Что изображается на плане этажа здания?
A) Только стены и окна.
B) Стены, окна, двери, лестницы.
C) Только фасад здания.
D) Только размеры.
Задание 6. Какие параметры учитываются при расчете лестницы?
A) Только высота этажа.
B) Высота этажа, ширина марша, уклон.
C) Только ширина проступи.
D) Только количество ступеней.
Задание 7. Прочитайте вопрос и дайте развёрнутый ответ.
Какие основные виды чертежей используются в архитектурно-строительном
черчении (раздел АР)?
Задание 8. Прочитайте вопрос. Выберите несколько вариантов ответов и обоснуйте
свой выбор. Какие существуют критерии для оценки чертежа?
A. Соответствие стандартам (масштабов, шрифтов, обозначений, линий и форматов
листов)
B. Скорость выполнения чертежа
C. Правильность применения графических обозначений и условных знаков
D. Наличие всех необходимых видов, разрезов, сечений
E. Количество линий и деталей
F.Точность размеров
Задание 9. Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ.Какие виды
изображений предполагает архитектурно-строительный чертёж?
A. Вид спереди, вид сверху и вид слева
B. Фасад, вид сверху и вид слева
C. План, фасад и разрез здания
D. Главный вид, горизонтальный и профильный разрезы
E.Основные виды и разрезы здания
Задание 10. Что такое лестничный марш?
A) Горизонтальная площадка между этажами.
B) Наклонная часть лестницы с ступенями.
C) Вертикальная часть ступени.
D) Элемент фасада здания.
Задание 11. Выберите один или несколько вариантов ответа.
На фасадах наносят и указывают:
А) Отметки уровней земли, входных площадок, верха стен, низа и верха проемов и
расположенных на разных уровнях элементов фасадов
B) Координационные оси здания
C) Толщину стен и перегородок и их привязку к координационным осям или к
поверхности ближайших конструкций
D) Отметки уровней, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные на
планах и разрезах
E) Наименования помещений, их площади, категории по взрывопожарной и
пожарной опасности
Задание 12. Что такое проступь в лестнице?
A) Вертикальная часть ступени.
B) Горизонтальная часть ступени.
C) Наклонная часть лестницы.
D) Лестничная площадка.
Задание 13. Что такое подступенок в лестнице?
A) Горизонтальная часть ступени.
B) Вертикальная часть ступени.
C) Лестничный марш.
D) Лестничная площадка.
Задание 14.Что такое координационные оси на строительном чертеже?
A) Линии, обозначающие размеры.
B) Линии, обозначающие разрывы.
C) Линии, используемые для привязки элементов здания.
D) Линии, обозначающие невидимые контуры.
Задание 15.
Укажите минимальное расстояние от чертежа до первой размерной линии?
Задание 16.
Укажите расстояние между размерными линиями?
Задание 17. Какие особенности простановки размеров на строительных
чертежах?
A) Размеры указываются в сантиметрах.
B) Размеры указываются в миллиметрах без обозначения единиц.
C) Размеры указываются только на фасаде.
D) Размеры указываются только на плане.
Задание 18. Перечислите, для чего используется штрихпунктирная линия в
архитектурно-строительных чертежах.
Задание 19.Перечислите, для чего используется штриховая линия в архитектурностроительных чертежах.
Задание 20. Какую линию используют для нанесения координационных осей?
Задание 21. Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Как идёт
маркировка осей на планах этажей?
A. Слева направо и сверху вниз
B. Справа налево и снизу вверх
C. Слева направо и снизу вверх
D. Справа налево и сверху вниз
Задание 22.Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Где размещаются
вентиляционные каналы?
A. В перегородках
B. Во внутренних несущих стенах
C. В наружных стенах
Задание 23. Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Какой должна быть
минимальная высота потолка над лестничной площадкой?
A. 2,0 метра
B. 2,1 метра
C. 2,5 метра
D. 2,2 метра
Задание 24.Назовите оптимальные размеры проступи и подступёнка.
A. Проступь 25 см, подступёнок 18 см
B. Проступь 20 см, подступёнок 20 см
C. Проступь 28 см, подступёнок 17 см
D. Проступь 30 см, подступёнок 15 см
Задание 25. Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Как на
строительном чертеже называют вид здания сверху?
A. План
B. Фасад
C. Разрез
D. Сечение
Задание 26. Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Что такое разрез на
строительном чертеже?
A. Вид здания сбоку
B. Вид здания сверху
C. Вид здания внутри
D. Вид здания снаружи
Задание 27.Прочитайте вопрос и выберите один верный ответ. Какая линия на
строительном чертеже принята за нулевую отметку?
A. На уровне подоконников
B. На уровне чуть выше подоконников
C. На уровне пола первого этажа
D. На уровне чуть ниже потолка первого этажа
Задание 28.Как называют вид здания с внешней стороны:
A. План
B. Фасад
C. Разрез
D. Сечение
Задание 29. В каких единицах измерения проставляются размеры на строительных
чертежах:
A. В миллиметрах
B. В сантиметрах
C. В метрах
D. В дюймах
Задание 30.Сплошная толстая основная линия служит для обозначения линий:
A. Видимого контура
B. Невидимого контура
C. Построения выносных и размерных линий
D. Симметрии и осей вращения
Задание 31.Контуры разрезов и сечений на чертежах планов зданий выполняют:
A. Сплошной основной линией
B. Сплошной тонкой линией
C. Штрихпунктирной линией
D. Штриховой линией
Задание 32.Что обозначает масштаб 1:100 на чертеже?
A. 1 см на чертеже соответствует 100мм в реальности
B. 1 см на чертеже соответствует 100 см в реальности
C. 1 м на чертеже соответствует 100 м в реальности
D. 1 см на чертеже соответствует 10 см в реальности
Задание 33.Условные отметки уровня при выполнении строительных чертежей
проставляют в …
A. Миллиметрах
B. Сантиметрах
C. Метрах
D. Дюймах
Задание 34. План – это разрез здания … плоскостью.
A. Профильной
B. Фронтальной
C. Горизонтальной
D. Наклонной
Задание 35. Прочитайте текст и запишите правильный ответ.
Какие буквы (русского алфавита) не применяются при обозначении осей на
чертежах? (указать минимум 4)
Задание 36. Прочитайте текст и запишите правильный ответ.
Укажите общие габаритные размеры большого штампа на чертежах
Задание 37. Прочитайте текст и запишите правильный ответ.
Укажите правильную последовательность обозначений координационных осей на
плане (*в каком направлении нумеруются цифровые оси, в какой буквенные)
Задание 38.Прочитайте текст и запишите правильный ответ.
Какими цифрами на чертежах (например, на разрезе) будут обозначаться высотные
отметки: 10 м, 0 м (нулевая отметка), -2 м
Задание 39. Какие линии используются для обозначения видимых контуров на
чертеже?
Задание 40. Что такое масштаб чертежа и как он обозначается?
Задание 41. Для чего применяется рейсшина?
Задание 42. Что такое типовые узлы?
Задание 43. Какой узел обозначен на чертеже?
Задание 44. Соотнесите термины с определениями
A. Чертежи архитектурных решений
B. Чертежи конструктивных решений
C. План
D. Фасад
1. Ортогональная проекция наружной стены здания или сооружения на
вертикальную плоскость
2. Чертежи, отображающие в виде условных изображений строительные
конструкции (железобетонные, каменные, металлические, деревянные, пластмассовые и т.
п.), примененные в зданиях или сооружениях, и их взаимное размещение и соединение.
3. Чертежи здания или сооружения, отображающие его внешний и внутренний вид
комплексным решением пространственных, планировочных, функциональных и
эстетических требований к нему, зафиксированный в виде контурного условного
изображения несущих и ограждающих конструкций
4. Вид сверху или горизонтальный разрез здания или сооружения.
A B C D
Задание 45.Соотнесите условные обозначения отдельных видов сантехнического
оборудования на чертежах с их наименованиями.
A.
B.
C.
D.
E.
1. Ванна обыкновенная
2. Мойка кухонная на одно отделение
3. Поддон душевой
4. Унитаз
5. Раковина
A B C D E
Задание 46. Напишите, что указывают в экспликации помещений? (с кратким
пояснением содержания каждойграфы)
Задание 47. Опишите, как выполняются выносные надписи к многослойным
конструкциям (см.пример на рисунке).
Задание 48. Соотнесите изображение лестницы на плане с наименованием:
A.
B.
C.
1. Промежуточные марши
2. Верхний марш
3. Нижний марш
A B C
Задание 49. Соотнесите обозначение материала на плане с наименованием:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
1. Стекло и другие светопрозрачные материалы
2. Камень естественный
3. Древесина (когда нет необходимости указывать направление волокон)
4. Керамика и силикатные материалы для кладки (применяется для обозначения
кирпичных изделий)
5. Грунт естественный
6. Металлы и твердые сплавы
7. Неметаллические материалы
A B C D E F G
Задание 50.Укажите параметры таблицы ведомости рабочих чертежей основного
комплекта(в миллиметрах):
A B C D
A B C
D
Задание 51. Как обозначается место, откуда выносится узел, на плане, разрезе или
фасаде?
Задание 52. В каких случаях дополнительно выполняются местные виды и
выносные элементы – узлы и фрагменты?
Задание 53. В каких масштабах согласно ГОСТу рекомендуется выполнять узлы на
чертежах раздела АР?
Задание 54. Какие факторы влияют на выбор масштаба изображения на чертеже?
Задание 55.Выберитеодно или несколько обозначений дополнительного формата.
A. А4
B. А4х3
C. А1
D. 297х210
Задание 56. Кто имеет право вносить изменения в проектную и рабочую
документацию отдельных архитектурных решений?
Задание 57. Какие основные разделы имеет проектная документация в Российской
Федерации?
Задание 58. Какие факторы учитываются при определении допустимых вариантов
изменений архитектурных и планировочных решений?
Задание 59. Какие разделы проектной документации должны быть согласованы
при внесении изменений в архитектурные решения?
Задание 60. Какие последствия могут возникнуть при внесении изменений в
архитектурные решения без согласования с разделами проектной документации?
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