Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

**«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)**

**ИМ. П. МАЧНЕВА»**

 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:

 Председатель профкома Директор

 ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева» ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Зимарев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Бочков

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

НОРМЫ

выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»согласно приказа от 9 декабря 2014 г. №997н Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. N 66, приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.10.2021 года № 776н «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» «Обеспечение работников смывающими (или) обезвреживающими и средствами», постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями и дополнениями от: 17 декабря 2001 г., 17 марта 2009 г., 5 мая 2012 г), постановление Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г. N 69 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики» (в ред. постановления Минтруда РФ [от 17.12.2001 N 85](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=48696#l0))

 СОГЛАСОВАНО

 Председатель Совета

ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Тарасов

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

г. Самара

2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование профессии (должности)** | **Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты** | **Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)** |
| 1. | ВодительПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.11 | Перчатки с точечным покрытиемСигнальный жилет | 12 парДо износа |
| 2. | ДворникПостановлении Минтруда РФ от 29.12.97г. №68 и от 30.12.97 г. №69 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийФартук из полимерных материалов с нагрудникомПерчатки с полимерным покрытиемСигнальный жилетСапоги резиновые с защитным подноскомЗимой дополнительно:Куртка на утепляющей прокладкеВаленки илисапоги кожаные утепленныеГалоши на валенки | 1 шт.2 шт.  6 парДо износа1 пара1 шт. на 2.5 годапара на 3 года1 пара на 2 года |
| 3. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;ПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п.135.Приказ Минтруда России от 09.12.2014N 997нПримечание – (1) пункт -б) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытиемПерчатки с точечном покрытиемЩиток защитный лицевой или очки защитныеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующееСапоги резиновые с защитным подноскомЗимой дополнительно:Куртка на утепляющей прокладкеВаленки илиСапоги кожаные утепленныеГалоши на валенки | 1 шт.  6 пар12 пар  До износа  До износа1 пара1 шт. на 2.5 года 1 шт. на 3 года1 пара на 2 года |
| 4. | Уборщик производственных и служебных помещенийПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.п. 170, 171  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или Халат хлопчатобумажныйПерчатки с полимерным покрытиемПерчатки резиновые или из полимерных материаловСредство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее | 1 шт.  6 пар12 парДо износа |
| 5. | Мастер производственного обученияПостановлении Минтруда РФ от 29.12.97г. №68 и от 30.12.97 г. №69 | Халат хлопчатобумажный Рукавицы комбинированныеОчки защитные | 1 шт.2 парыДо износа |
| 6. | Заведующий библиотекой; библиотекарьПостановлении Минтруда РФ от 29.12.97г. №68 и от 30.12.97 г. №69 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат хлопчатобумажный  | 1 шт. |
| 7. | Заведующий складом,техникПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.31 | Халат хлопчатобумажныйРукавицы комбинированныеОчки защитные | 1 шт.2 парыДо износа |
| 8. | КастеляншаПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.48 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат хлопчатобумажный | 1 шт. |
| 9. | Старший лаборант (лаборант)Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.102 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат хлопчатобумажныйНарукавник из полимерных материалов | 1 шт.До износа |
| 10. | Слесарь-сантехникПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.148 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой или |  До износа |
| очки защитные |  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 11. | ПлотникПриказМинтруда России от 09.12.2014 N 997н п. 127 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | 1 шт. |
| 12. | Сторож (вахтер)Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.163 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат хлопчатобумажный | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 13. | Врач и средний медицинский персоналПостановлении Минтруда РФ от 29.12.97г. №68 и от 30.12.97 г. №69 | Халат хлопчатобумажный | 4 шт. на 2 года |
| Колпак или косынка хлопчатобумажные | 4 шт. на 2 года |
| Полотенце | 4 шт. на 2 года |
| Щетка для мытья | Дежурная |
| Тапочки кожаные на резиновой или кожаной подошве | 1 пара на год |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Чулки или носки хлопчатобумажные | 2 пары на год |
| Респиратор марлевый | до износа |
| 14. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованияПриказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.189 | При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий илихалат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. 1 комплект |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| Щиток защитный лицевой или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 15. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий илихалат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийСапоги резиновые с защитным подноскомПерчатки с полимерным покрытием илиперчатки с точечным покрытиемБоты или галоши диэлектрическиеПерчатки диэлектрическиеСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее Щиток защитный лицевой илиочки защитные | 1 шт.1 пара12 парДежурныеДежурные1 шт.До износа |
| 16. | Слесарь по ремонту автомобилей ПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п. 152 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий\*Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием\*Щиток защитный лицевой или очки защитные\*Сапоги резиновые с защитным подноском\*Перчатки резиновые или из полимерных материалов\* | 1 шт.12 пар  До износа1 пара1пара |
| 17. | Рихтовщик кузововПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п.144 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий\*Перчатки с полимерным покрытием\*Очки защитные\* | 1 шт.6 парДо износа |
| 18. | Маляр; штукатурПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п 40 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий\*Перчатки с полимерным покрытием илиперчатки с точечным покрытием\*Щиток защитный лицевой илиочки защитные\*Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее\* | 1 шт.    12 пар  До износаДо износа |
| 19. | АрхивариусПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п.7 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием илиперчатки с точечным покрытиемСредство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | 1 шт.    3 пары  До износа |
| 21. | Заведующий хозяйствомПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п. 32 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием илиперчатки с точечным покрытием | 1 шт.    6 пар  |
| 22. | ЭлектрогазосварщикПриказМинздравсоцразвития от 14 декабря 2010 года №1104н п.342 | Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщикаБотинки кожаные с защитным подноскомРукавицы брезентовые или краги сварщикаПерчатки диэлектрическиеОчки защитные или щиток защитный для сварщикаКаска защитнаяПодшлемник под каску | 1 шт.1 параДо износаДежурныеДо износаДо износаДо износа |
| 23. | ХудожникПостановление Министерстватруда и социального развитияРоссийской Федерацииот 25 декабря 1997 г. N 66Приложение №13 п. 3 | Халат хлопчатобумажный | 1 шт. |
| 24. | [Начальник гаража, механик](https://links.action-media.ru/G8UR%22%20%5Ct%20%22_blank)[Приказ](https://links.action-media.ru/G8UR%22%20%5Ct%20%22_blank)[Минздравсоцразвития от 11.08.2011 № 906н, пункт 6410](https://links.action-media.ru/G8UR%22%20%5Ct%20%22_blank) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт |
| 25 | Инженер-программист, техник-программистПриказМинтруда России от 09.12.2014N 997н п.39 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействийПерчатки с полимерным покрытием | 1 шт.    6 пар  |
| 26 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Костюм хлопчатобумажныйГоловной уборБотинки кожаныеЗимой на наружных работах дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладкебрюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладкеваляная обувьВ остальное время года на наружных работах дополнительно: плащ непромокаемыйсапоги резиновые | 1 шт. на 18 мес.1 шт. на 18 мес.1 пара на 18 мес.1 шт. на 36 мес.1 шт. на 36 мес.1 шт. на 48 мес. Дежурный Дежурные |

Примечания:

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:

каска - 1 шт. на 2 года;

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком носки "до износа";

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых предусмотрены [пунктом 64](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/c3104945924af0ab96bdb07d192572ff8492775f/#dst101005) настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:

очки защитные - до износа;

средство индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующее или изолирующее - до износа;

пневмомаска - до износа;

пневмошлем - до износа;

пневмокостюм - до износа;

пневмокуртка - до износа.

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
| I | II | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Полушубок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 8 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

 12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

- жилет, утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";

- шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;

- рукавицы меховые или вкладыши, утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.

Специалист по охране труда Балмашнова Н.В.