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Уважаемый студент!
Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине "Основы BIM-моделирования" созданы в помощь Вам для освоения современных технологий информационного моделирования зданий и сооружений.

Приступая к выполнению практического занятия, Вы должны изучить теоретический материал, ознакомиться с интерфейсом программного обеспечения и последовательно выполнять задания согласно методическим указаниям.

Желаем Вам успехов!!!

1. Правила выполнения практических занятий

1. Перед началом работы убедитесь в исправности компьютерного оборудования и наличии необходимого программного обеспечения.

2. Сохраняйте результаты работы регулярно, создавайте резервные копии файлов.

3. Все задания выполняйте в соответствии с требованиями нормативной документации.

4. Отчет по практической работе должен содержать: цель работы, ход выполнения, полученные результаты (скриншоты, файлы проектов), выводы.

5. Студент должен уметь продемонстрировать работу в программной среде и пояснить применяемые инструменты и команды.

2. Перечень практических занятий

Тема 1. Программное обеспечение для информационного моделирования

1. Практическое занятие №1. Введение в информационное моделирование. Установка ПО. Пользовательский интерфейс.

2. Практическое занятие №2. Создание простого плана. Инструменты редактирования.

3. Практическое занятие №3. Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания – оси и уровни.

4. Практическое занятие №4. Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, крыши.

5. Практическое занятие №5. Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, пандусы, ограждения.

6. Практическое занятие №6. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, витражи.

7. Практическое занятие №7. Создание дополнительных архитектурных и конструктивных элементов.

8. Практическое занятие №8. Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены.

9. Практическое занятие №9. Организация многопользовательской работы. Создание центрального и локальных файлов.

10. Практическое занятие №10. Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах.

Тема 2. Информационное моделирование зданий и сооружений
11) Практическое занятие №11. Создание проекта на основе шаблонов.
12) Практическое занятие №12. Загрузка необходимых компонентов информационных моделей.
13) Практическое занятие №13. Работа с исходными файлами и электронными документами.
14) Практическое занятие №14. Построение трехмерной модели в соответствии с документацией.
15) Практическое занятие №15. Формирование комплекта документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами.

3. Структура практических занятий

Практическое занятие №1. Введение в информационное моделирование
Что делаем: Знакомимся с интерфейсом Revit (или другого BIM-пакета)
Как делаем:
1. Установка программного обеспечения

2. Изучение главного меню и панелей инструментов

3. Настройка рабочего пространства

4. Создание первого проекта
Результат: Настроенное рабочее пространство, созданный файл проекта

Практическое занятие №3. Эскизное проектирование
Что делаем: Создаем основу будущего здания - оси и уровни
Как делаем:
1. Создание сетки осей (шаг 6 метров)

2. Настройка уровней этажей (отметки 0.000, 3.000, 6.000)

3. Привязка элементов к осям и уровням

4. Проверка взаимосвязей
Результат: Каркас здания с осевыми разбивками и уровнями

Практическое занятие №4. Создание основных конструктивных элементов
Что делаем: Моделируем стены, перекрытия, крышу
Как делаем:
1. Создание наружных стен по осям (толщина 400 мм)

2. Создание внутренних перегородок (толщина 200 мм)

3. Моделирование перекрытий по уровням

4. Создание скатной крыши
Результат: 3D-модель здания с основными конструкциями

Практическое занятие №5. Создание лестниц и ограждений
Что делаем: Проектируем лестничный марш и ограждения
Как делаем:
1. Расчет лестницы (высота этажа 3 м, ступени 150×300 мм)

2. Создание лестничного марша

3. Установка ограждений

4. Проверка соответствия нормам для МГН
Результат: Смоделированная лестница с ограждениями

Практическое занятие №8. Визуализация
Что делаем: Создаем презентационные материалы
Как делаем:
1. Настройка материалов и текстур

2. Создание фотореалистичных видов

3. Выполнение разрезов и узлов

4. Настройка освещения и теней
Результат: Набор визуализаций проекта

Практическое занятие №10. Получение рабочей документации
Что делаем: Формируем комплект чертежей
Как делаем:
1. Создание видов: планы, фасады, разрезы

2. Простановка размеров и отметок

3. Формирование спецификаций

4. Компоновка на листах
Результат: Комплект чертежей формата А3

Практическое занятие №14. Построение трехмерной модели
Что делаем: Создаем полную BIM-модель здания
Как делаем:
1. Импорт исходных данных

2. Последовательное моделирование всех конструкций

3. Назначение материалов и свойств

4. Проверка коллизий
Результат: Полноценная BIM-модель здания

4. Методические рекомендации по выполнению работ

Общие принципы:

· Начинайте с создания сетки осей и уровней

· Соблюдайте последовательность моделирования: от общих элементов к частным

· Регулярно сохраняйте проект с разными версиями

· Используйте правильные имена для элементов и видов

Требования к качеству:

· Соответствие нормам ГОСТ Р 21.1101-2013

· Отсутствие коллизий между элементами

· Полнота информации в спецификациях

· Читаемость и аккуратность чертежей

Критерии оценки:

· Правильность применения инструментов

· Соответствие исходным данным

· Качество оформления документации

· Полнота выполнения задания

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации"

2. СП 59.13330.2020 "Доступность зданий для маломобильных групп населения"

Дополнительные источники:

1. Таллы А. Autodesk Revit для проектировщиков. - М.: ДМК Пресс, 2023.

2. Симонов А.В. BIM-технологии в строительстве. - М.: ИНФРА-М, 2022.

Интернет-ресурсы:

1. Autodesk Knowledge Network - официальная база знаний

2. BIMclub - российское сообщество BIM-специалистов

3. RevitCity - библиотека компонентов

4. CADuser.ru - ресурс для специалистов САПР

